* 아파트사람 검침단말기 사용 설명서 *

작성 : 2009.02.10

1. 검침단말기 프로그램 설치

검침단말기 제품명을 확인 후 제품 사용을 위한 프로그램을 설치해야 합니다. 일반적으로 GSB-지에스텍 검침단말기를 많이 사용하며 휴먼 홈페이지 자료실에서 다운 받을 수 있습니다.(타사 제품은 해당 전산업체에 문의 바랍니다)

먼저 검침단말기 케이블 및 포트가 컴퓨터에 연결이 되어 있어야 됩니다.(케이블 및 포트 연결은 해당 업체에서 제품 구매시 세팅해드립니다.)

자료실에서 □번을 확인 후 □번 첨부 파일을 받아 설치합니다.(GSB-지에스텍 기준 자료입니다.)

2. 검침단말기 사용

- [검침관리] > [검침등록] > [검침등록] 메뉴 클릭 후 검침등록 화면에서

[검침기] 버튼 클릭

[검침기] 버튼을 클릭하면 검침단말기 자료처리 창이 뜹니다.

3. 검침단말기에 전월지침 세팅하기 (PC->검침기)

검침단말기에 검침한 당월지침을 입력하기 위해 먼저 전월지침을 세팅합니다.

- □번 PC-검침단말기 클릭

- □번 검침단말기에 세팅 할 동을 설정

- □번 검침단말기에 세팅 시 입력방향(동별, 라인별, 호별 등)을 설정

- □번 검침단말기에 전송할 항목명, 지침구분 검침월을 설정 후 선택

※ 아래의 그림처럼 검침단말기에 세팅 할 동을 직접 입력 할 수도 있습니다

※ 검침단말기가 2개 이상인 경우 검침을 실시하는 [동]을 지정하여 전월지침을 세팅해야 합니다. 그렇지 않을 경우 검침자료가 삭제될 수 있습니다.

* 검침단말기 세팅 시 중요한 부분이니 잘 확인 바랍니다.

기초정보 설정 후 [조회] 버튼을 누르시면 아래의 그림과 같이 전송 내역에 선택한 항목의 지침이 표시가 됩니다

- □번 전송내역 확인

- 아래의 그림처럼 ☞ 검침단말기 (버튼작동 순서)  메뉴 → 다음 → 전월받기 → 사용 →     사용→ 단말기 화면이 계속 진행 →PC 대기 중 → 케이블선 단말기와 PC 연결한다.

- □번 [검침기로 넣기]를 클릭

☞ 단말기 화면 수신100 % 완료 → 사용 버튼을 누른다.

4. 검침한 당월지침을 아파트사람 프로그램에 반영하기(검침기 -> PC)

검침기 자료처리 화면에서 [검침기->PC] 탭 선택

- □번 검침단말기에서 프로그램으로 전송할 항목, 지침구분, 검침월 확인

☞ 검침단말기 (버튼 작동 순서) 메뉴 → 당월보내기 → 사용 → PC 대기 중 →

케이블선 단말기와 PC 연결한다.

(반드시 전산프로그램에서 실행하기 전 단말기에서 PC 대기 중 상태여야 한다)

- □번 □번 확인 후 이상이 없으면 [검침기에서 읽기] 버튼 클릭

- 아래의 그림처럼 확인창이 뜨면

“예”를 클릭 합니다.

※ 지침 반영 후 일괄계산 버튼을 클릭하여 반드시 요금처리를 하셔야 요금이 계산됩니다.

세대 방문 검침시 사용법

1. 검침하고자 하는 동 호수 앞에서 검침단말기 화면의 동과 호수              검침종류(전기 or 수도,난방)를 확인한다.

가. 동과 호수가 검침종류가 같을 경우

계량기 지침값을 단말기 당월란에 입력 후 단말기 다음 버튼을 누르면             저장이 되면서 다음 호수가 뜬다.

나. 단말기 동,호수가 틀린 경우

단말기에서 동호 버튼을 누르고 검침 시작하고자 하는 동 입력하고 -

다음 버튼 - 호수 입력-다음버튼 해당 호수가 화면에 나오면 검침 한다.

2. 난방,수도,온수 동시 검침 시

가. 단말기 검침항목설정1에서 난방을 선택을 하고 사용버튼 누르고                  검침 시작 한다.

나. 검침방법- 난방 지침입력 - 수도 버튼 - 수도 지침입력- 온수 버튼-              온수 지침입력 - 다음 버튼 저장이 되면서 다음 호수 난방화면이 뜬다.

3. 입력값 확인하세요 하면서 경보 소리가 울릴 때

가. 지침값 계량기 지침과 같을 경우 다른 동작을 한다.

나. 지침값이 다른 경우 삭제 버튼을 눌려 삭제하고 다시 입력한다.

4. 호수를 찾고자 할 경우

동호 버튼을 누르고 해당 동 다음 버튼 해당호수 다음 버튼을 누른다.

5. 순서대로 검침이 끝나고 마지막 세대 경우 당월 입력값을 입력 후 반드시     다음 or 이전 버튼을 누른다.

6. 검침 종료후 미검 버튼을 눌려 혹시 누락 or 미검침 된 호수를 확인한다.

☞  단말기 사용법에 관하여 문의 1599-4804