검침 단말기 사용 매뉴얼

1. 검침한 당월지침 – 전산 프로그램에 올리는 방법.

☞ 검침 단말기 (버튼 작동 순서) 메뉴 → 당월보내기 → 사용 → PC 대기 중 →

케이블선 단말기와 PC 연결한다.

(단말기 화면모습)

☞ 컴퓨터  바탕화면   아이콘 실행시키면 (단말기→PC(당월)

을 선택 한다.

☞ 찾기 쉽게 바탕화면 선택하고 검침 단말기 1 번째 파일 이름을 a 라 하고 하단에

을 선택하고   을 한다.

☞ ( 단말기 2,3번째~  저장 파일명 만 바꿔 반복 실행 한다)

☞  공단 프로그램에서

1. 검침기 정보 화면에서 – 검침과목 선택, 동 선택  당월지침업로드  선택 한다.→

2. 단말기에서 가져온 파일(바탕화면 a 선택-열기)하고 – 확인 한다.

☞ ( 단말기 2,3번째~  파일선택 하여 반복 실행 한다)

2. 새로 검침 하고 자 할 때.

☞  전산 프로그램에서 전월 받기를 하지 않고

검침 단말기 당월 지침값을 전월로 올려서 사용한다.

(전기,수도,온수,난방 등 동시에 같이 실행이 됨으로 1회 만 한다)

☞ 검침 단말기

가.(UT버전)

메뉴 다음→    사용 →    사용

→  사용

나.(US버전)

메뉴 다음→    사용 →    사용

메뉴 다음→    → 사용

3. 공단 프로그램 에서 전월지침 내려 받는 과정

(처음 단말기 사용하거나 or 검침 할 동을 변경 하고자 할 경우)

☞ 검침기정보

검침과목 선택 → 동 선택→전월지침 다운로드 – 다른 이름으로 저장을 한다.

(세대수가 1,000세대 미만으로 동 선택한다)

저장 클릭 한 다음- 다른 이름으로 저장             파일이름  몇동 한후 저장을 한다.

☞ 검침 단말기 (버튼 작동 순서)  메뉴 → 다음 → 전월받기 → 사용 → 사용→

단말기 화면이 계속 진행 →PC 대기 중 → 케이블선 단말기와 PC 연결한다.

(단말기 화면 모습)

☞ 컴퓨터 바탕화면에   아이콘 실행 PC→단말기(전월) 선택한다.

선택하여  -  전산 프로그램에서 (다운로드된 전월 지침자료                              다운로드된 자료 28652.up(4).txt 선택하고- 열기를 하면

아래그림과 같이 자료가 보인다.

바탕화면  검침단말기 프로그램에서   한다.

5. 지침 경보음 설정 방법. [ 전월 > 당월, 전월 = 당월, 사용량이 설정 값 이상]

☞ 메뉴 →다음   →사용   →수도(40)

→온수(20)  →난방(200) → 사용 버튼.

6. 다음 호수로 갔을 때 원하는 검침종류가 나오게 하는 방법.

☞ 메뉴 →다음  →사용 →전기버튼  or 수도 or 온수

난방 버튼   →사용 버튼.

이전 버튼    ( 전기,수도,온수,난방,가스, 각자 선택 시)

◈꼭 지켜야 할 사항(검침자료 소실될 경우가 있음)◈

1.통신중에 절대 중단 or 케이블선 빼지 마세오.

2.단말기 진행중 일 경우 중단 하지 마세요.

3.세대 검침 도중 or 검침후 절대로 자료복구를 하시면 안됩니다.

4.자료복구시 - 현재 당월지침값이 전산프로그램에 입력이                   되어있는지를 꼭 확인 후 복구하시기 바랍니다.

세대 방문 검침시 단말기 사용법

1. 검침하고자 하는 동 호수 앞에서 검침단말기 화면의 동과 호수              검침종류(전기 or 수도,난방)를 확인한다.

가. 동과 호수가 검침종류가 같을 경우

계량기 지침값을 단말기 당월란에 입력 후 단말기 다음 버튼을 누르면             저장이 되면서 다음 호수가 뜬다.

나. 단말기 동,호수가 틀린 경우

단말기에서 동호 버튼을 누르고 검침 시작하고자 하는 동 입력하고 -

다음 버튼 - 호수 입력-다음버튼 해당 호수가 화면에 나오면 검침 한다.

2. 난방,수도,온수 동시 검침 시

가. 단말기 검침항목설정1에서 난방을 선택을 하고 사용버튼 누르고                  검침 시작 한다.

나. 검침방법- 난방 지침입력 - 수도 버튼 - 수도 지침입력- 온수 버튼-              온수 지침입력 - 다음 버튼 저장이 되면서 다음 호수 난방화면이 뜬다.

3. 입력값 확인하세요 하면서 경보 소리가 울릴 때

가. 지침값 계량기 지침과 같을 경우 다른 동작을 한다.

나. 지침값이 다른 경우 삭제 버튼을 눌려 삭제하고 다시 입력한다.

4. 호수를 찾고자 할 경우

동호 버튼을 누르고 해당 동 다음 버튼 해당호수 다음 버튼을 누른다.

5. 검침도중 단말기 전원 스위치를 끄거나 OR 순서대로 검침이 끝나고         마지막 세대 경우 당월 입력값을 입력 후 반드시 다음 or 이전 버튼을      누르고 단말기 스위치를 끈다.

6. 검침 종료후 미검 버튼을 눌려 혹시 누락 or 미검침 된 호수를 확인한다.

☞  단말기 사용법에 관하여 문의 1599-4804